**Mech. prostriedky na sejbu a vysádzanie - sejačky**



**Kypriče stôp sejačky** slúžia na prekyprenie pôdy za kolesami sejačky.

Výhodou je jednoduchá montáž a hĺbkové nastavenie.

S**ejacie stroje možno použiť pre výsev nielen hustosiatych obilovín (pšenica, raž, jačmeň, ovos), ale aj strukovín a olejnín (hrach, fazuľa, bôb, vika, kukurica, sója, repka, ďatelina atď) a taktiež trávovín s rozmermi zrna od 1 mm do 10 mm.**

Centrálne dávkovanie je srdcom celého systému. Umožňuje maximálne presné dávkovanie výsevu v rozsahu 2 – 380 kg na hektár.

Zbytkové osivo v zásobníku je minimálne a možno ho vysypať pomocou vyprázdňovacej klapky.



Kontrolná otázka:

Načo slúžia sejačky?